**REFERAT DE NECESITATE**

**Obiectul achizitiei:** 4 vitrine frigorifice

**Cod CPV și denumirea completă a codului:**

* CPV 42513210-0 – Vitrine frigorifice;

**Cantitate produse**:

* Vitrină frigorifică – 4 buc.;

**1. Vitrină frigorifică**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.Crt. | Denumireprodus | Cantitate(buc.) | Preț unitarlei (fără TVA) | Valoare totală lei(fară TVA) |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Vitrină frigorifică cu un volum net de minim 350 l | 4 |  |  |

**Specificații tehnice solicitate**:

**VITRINĂ FRIGORIFICĂ**

1. Utilizare: Băuturi;
2. Tip: Fixă;
3. Putere: 70W;
4. Tensiune alimentare: 230V;
5. Nivel zgomot: 44dB;
6. Volum net total: 365L;
7. Capacitate: 517 Sticle;
8. Număr rafturi: 5;
9. Număr uşi: 1;
10. Număr zone de răcire: 1;
11. Număr compresoare: 1;
12. Deschidere uşă: Standard;
13. Tip panou de comandă: Mecanic;
14. Material exterior: Metal;
15. Material uşă: Sticlă;
16. Material rafturi: Metal;
17. Culoare: Alb;
18. Eficienţă energetică: Clasa A;
19. Consum zilnic energie: 1,2 kWh;
20. Consum anual energie: 314kWh;
21. Funcţii: Răcire ventilate;
22. Înălţime: 201 cm;
23. Lăţime: 59 cm;
24. Adâncime: 61 cm;
25. Greutate: 76 kg;
26. Lungime cablu: 1,3 m.

**Termen de livrare**: 15 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii.

**Prețul va include și costul livrării** la punctul de lucru CNTEE Transelectrica SA din str. Olteni nr. 2-4, sector 3, București.